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Fitxa tècnica Sala del Cinquantenari
Aforament
· Màxim: 194 localitats.
· Grades: 126 butaques fixes amb banqueta autoplegable.
· [image: Imatge que conté a cobert, Teatre, Centre d’arts escèniques, cortina

Pot ser que el contingut generat per IA no sigui correcte.][image: Imatge que conté a cobert, auditori, paret, Centre d’arts escèniques

Pot ser que el contingut generat per IA no sigui correcte.]Platea: 68 butaques mòbils que es poden desar sota l'escenari.

Serveis del teatre
· Sala d’assaig (al 1er pis) de 72m2 amb climatització independent.
· 1 camerino de 9 m2 per a 4 persones amb dutxa i climatització independent.
· Internet amb connexió wifi a tot al teatre.
· Punt de connexió wifi específic per al control remot de la taula d'àudio principal i serveis tècnics. La taula secundària porta el seu punt de connexió wifi propi.

Escenari i caixa escènica
· [image: Imatge que conté a cobert, etapa, Instrument de música, concert

Pot ser que el contingut generat per IA no sigui correcte.]Amplada: obertura de boca habitual: 8 metres (es pot obrir fins a 11 metres fent servir les espatlles de l’escenari).
· Paret a paret: 12 metres en la part exterior.
· Fondària: centre de l’escenari: 8 metres. Laterals d’escenari: 4 metres.
· Alçada del terra a l’escenari: 102 cm, de l’escenari al sostre: 4 metres.
· Altres: lleu inclinació de fons a boca.
· Electricitat escomesa de subministrament: 100 Kw

Control tècnic
[image: Imatge que conté a cobert, mobles, escriptori, paret
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Control d’il·luminació
· 1 Taula de control principal DMX LT Piccolo amb 48 submasters i 192 canals.
· 1 Minicontrolador DMX de 6 canals Cameo Control 6.
· 1 Taula auxiliar de control DMX de 48 canals Chauvet Stage Designer 50.
· La llum de sala és regulable si es connecta als 4 canals dels dimmers PRO LIGHT previstos (normalment està connectada sense regulació).
· Regulació 12 Canals dimmer 1 Kw.
· 2 Dimmers PRO LIGHT SRC-167 de 4 canals cadascun junt a la wallbox d'escenari (El primer d'ells se sol fer servir per a controlar les llums de sala).
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Barres electrificades a l’escenari
· 4 circuits a la barra frontal
· 4 circuits a la 1a barra
· 4 circuits a la 2a barra
· 4 circuits a la 3a barra
· 4 circuits a la 4a barra
· Preses de corrent directa i de DMX a totes les barres

Projectors
· 6 PC 1kW (fixes al frontal)
· 2 Prolight LT Halo 280 (fixes al frontal)
· 4 PC LED equivalents a PC 500w
· 6 Prolight PAR 270 Outdoor 6-in-1
· 2 Retalls led. 4 Fresnel led. Diverses barres led rgb controlables amb 2 caixes de control portàtils o amb dmx de sala

Cortinatge escènic
· 1 Càmera negra completa amb cametes a les espatlles, cortines laterals i teló de fons (sense bambolines). També hi ha un teló negre intermig
· 1 Teló de boca americana de vellut vermell amb obertura horitzontal elèctrica des de l'escenari i des de la cabina.

Accessos a l’escenari
· Accés lateral dret directe a l'escenari (backstage) des del camerino i escala d'emergència.
· Prosceni de 8,0 x 1,0 m amb dues escales laterals no fixes de 7 esglaons de platea al prosceni.
· Cada escala té una barana a la banda exterior.

Control d’àudio
· L’equip de so està format per dos mescladors digitals de so instal·lats al control i 2 altaveus fixes autoamplificats situats a banda i banda de l’escenari.
· La taula de so principal és una MIDAS M32R Live connectada digitalment via ethernet a una stage box Midas DL32.
· La secundària és un xassís 19" Soundcraft Ui16 controlable per wifi (tablet/pc) i situada en un rack sota el moble tècnic del control. Aquesta no té superfície de control i es controla des del navegador de qualsevol dispositiu amb wifi (millor si té pantalla tàctil) connectant-se a Soundcraft Ui (hi ha una demo de proves online a DEMO Ui ).
· Hi ha dues wallbox, una a la paret del control i una altra al backstage interconnectades amb 24 tie lines (16 per a inputs i 8 per a outputs) que es poden fer servir per connectar la taula secundària amb l'escenari.
· Al backstage també hi ha un rack mòbil amb tots els receptors dels micròfons inalàmbrics Sennheiser i la stage box corresponent a la taula de so principal.
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Microfonia
· 3 Micròfons electret AT857 de conferència amb flexo.
· 3 Micròfons dinàmics Shure 58.
· 2 Micròfons dinàmics Shure 57
· 2 Micròfons dinàmics AKG D90.
· 3 Micro hipercardioide the t.bone EM 9900.
· 2 Micro supercardioide the t.bone EM 9600.
· 10 Sistemes inalàmbrics Sennheiser EW-D amb micros de diadema.

Accessoris
· 2 Caixes d'injecció directa Behringer ULTRA DI100.
· 4 Peus de micro (2 amb perxa llarga i 2 amb perxa curta).
· 4 Peus de micro de sobretaula pels micros de conferència.
· 1 Rodet amb mànega de 12 tielines XLR (8 + 4 retorns).
· 6 Cables de micro XLR.
· 1 Distribuïdor d'auriculars mini 1 x 4 Behringer HA400.
 
P.A. Sala
· 2 Monitors autoamplificats JBL PRX 715 (1500w 2 vies).

Monitoratge foldback
· 2 Monitors autoamplificats JBL EON 610 (1000w 2 vies).
· 2 Monitors autoamplificats QSC K 8.2

Vídeo projecció
· 1 Projector EPSON EB L630 U Pantalla de vídeo motoritzada 5x4 m (controlada des del propi escenari o des de la cabina).
· Cablejat VGA i HDMI entre control i escenari.

Monitoratge de sala
· 2 monitors de vídeo al backstage amb plànol general de l'escenari per referència dels actors en espera.
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Pot ser que el contingut generat per IA no sigui correcte.]Eventualment també es pot enviar el mateix senyal a la Sala Piquet.

Instruments
· 1 Piano de concert de gran cua marca Chassaigne Frères del 1909.
 
Plànols de la sala
La superfície efectiva de l’escenari en condicions normals amb cametes i espatlles ocultes és de 40,6 m² + 8 m² de prosceni.
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Per a més informació sobre preus de lloguer de la sala i condicions d’ús, contacteu amb Secretaria en horari de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 21h.
Fitxa tècnica Sala del Cinquantenari
Pàgina 1 de 1
image4.jpeg




image5.jpeg
LLEGENDA PRESES IL:LUMINACIO ESPECTACULAR
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BARRES ELECTRIFICADES DE 4 CIRCUITS DIMMERITZATS O
DIRECTES

-
‘CAIXES ELECTRIFICADES DE 1 CIRCUIT DIMERITZAT O DIRECTE
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BARRES ELECTRIFICADES AMB 5 PRESSES DIRECTES DE 220V |
16A COMPARTITS AMB TOTES LES PRESES DE CADA SECTOR

CAIXES ELECTRIFICADES AMB 1 PRESA DIRECTE DE 220V | 16A
COMPARTITS AMB TOTES LES PRESES DE CADA SECTOR

-
CAIXA PRESA DE CORRENT PANTALLA DE PROJECCIO UTILITZAR
NOMES PER ALIMENTAR LA PANTALLA

> |
CCAIXA MANIOBRA TELO DE BOCA

LA MANIOBRA OBRIR / TANCAR TAMBE ES POT FER DES DE UN
ALTRE COMANDAMENT SITUAT A LA CABINA DE CONTROL.

|

ARMARI DE PATCH IL'LUMINACIG ESPECTACULAR, QUE
INCLOU:

- 8 CANALS DIMMERITZATS DE 220V | 4A PER CANAL

- 32 CIRCUITS AMB CONNECTOR WIELAND DE PATCH DE
SALA

- 12 PRESES DE CORRENT DIRECTE AMB CONNECTOR

SCHUKO DISTRIBUITS EN 6 PROTECCIONS ELECTRIQUES DE
220V 1 16A
- SPLITTER DE SENYAL DMX DE 8 CANALS AMPLIFICATS

SUBQUADRE ELECTRIC IL-LUMINACIG ESPECTACULAR
(SADJUNTA ESQUEMA UNIFILAR)

LLEGENDA PRESES AUDIOVISUALS
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PUNTS DE CONNEXIO XLR M A ENTRADA ALTAVEU ESQUERRA |
DRETA (DE PATCH ESCENARI)

-
PRESES MICRO AMBIENTAL (A ARMARI PATCH ESCENARI)

ARMARI DE PATCH AUDIOVISUALS, QUE INCLOU:

- 16 ENTRADES XLR H
- 8 SORTIDES XLR M

- 1SORTIDA HOMI

- 1SORTIDA VGA

- 1 ENTRADA HOMI

- LENTRADA VGA

- 2 PRESES RI4S5 (DE CABINA)

ARMARI RACK CABINA DE CONTROL
RACK DE PATCH DE CABINA DE SO, VIDEO | DMX, QUE INCLOU:

- 16 SORTIDES XLR M
- 8 ENTRADES XLR H
- 1 ENTRADA HDMI
- 1 ENTRADA VGA

- 1ENTRADA DMX

(AARMARI PATCH ESCENARI)
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